D

**Laporan Data Kerusakan Mesin dan Gejala serta Solusi pada Mesin Fotocopy IR6000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama**  **Kerusakan** | **Gejala Kerusakan** | **Solusi** |
| 1 | Mesin  tidak loading | 1.Pengatur suhu termistor roll kotor  2.Lampu roll pemanas tidak menyala  3. Tali temeng bell putus | 1.Termistor roll terlebih dahulu dibersihkan sebelum digunakan memakai alkohol  2.Periksa semua sambungan kabel,apakah masih berfungsi dengan baik  3.Tali temeng bell diganti dengan yang baru |
| 2 | Hasil  Fotocopyan blank putih | 1.Tali temeng bell putus  2.Pembuangan tinta tersumbat  3.Tinta plooping tidak berfungsi dengan baik  4.DRAM terlalu berat berputar | 1.Tali temeng bell diganti dengan yang baru  2.Pembuangan tinta dibersihkan/dikosongkan  3.Tinta plooping dibersihkan menggunakan alkohol  4.Tinta yang menggumpal didram dibersihkan lalu dibuang |
| 3 | E014 | 1.Pengatur suhu termistor roll kotor  2.Motor ger sproket roll pemanas lemah  3.Sensor unit 1 bagian belakang kotor  4.Karet rejis tidak rata | 1.Termistor roll terlebih dahulu dibersihkan sebelum digunakan memakai alkohol  2.Motor ger sproket roll terlebih dahulu dipukul pelan upaya untuk memastikan,apakah masih berfungsi setelah itu mesin dimatikan dan dihidupkan kembali.  3.Sensor unit 1 dicuci memakai alkohol setelah itu dikeringkan menggunakan blower untuk menghilangkan debu  4. Karet rejis diganti dengan yang baru |
| 4 | Hasil  Fotocopyan  Buram | 1.Tali temeng bell putus  2.Pembuangan tinta tersumbat  3.Tinta plooping tidak berfungsi dengan baik  4.Wayar cacing kotor | 1.Tali temeng bell diganti dengan yang baru  2.Pembuangan limba tinta dibersihkan/dikosongkan  3.Tinta plooping dibersihkan menggunakan alkohol  4.Bersihkan wayar cacing, apabila tidak bisa dibersihkan ganti dengan yang baru |
| 5 | E0020 | 1.Motor ger sproket roll pemanas lemah  2.Dinamo tabung toner tidak berputar  3.Tinta didalam tabung lembab/menggumpal  4.Gear kain wap tidak berfungsi | 1.Motor ger sproket roll terlebih dahulu dipukul pelan upaya untuk memastikan,apakah masih berfungsi setelah itu mesin dimatikan dan dihidupkan kembali  2.Ger tabung tinta harus diganti  3.Tinta didalam tabung dibuang dan diganti dengan tinta yang baru  4.Gear kain wap diganti dengan yang baru |
| 6 | Hasil  Fotocopyan  Miring | 1.Tinta plooping tidak berfungsi dengan baik  2.Sensor unit 1 bagian belakang kotor  3.Dinamo tabung toner tidak berputar | 1.Tinta plooping dibersihkan menggunakan alkohol  2.Sensor unit 1 dicuci memakai alkohol setelah itu dikeringkan menggunakan blower untuk menghilangkan debu  3.Ger tabung tinta harus diganti |